Премьера на Bauma 2016: гусеничный экскаватор Liebherr R 922

* Поставки экскаваторов R 920, R 922 и R 924, соответствующих экологическим стандартам IIIA / Tier 3 / CHINA III, начнутся летом 2016 года
* Экскаваторы проектировались с учётом специфики эксплуатации в России
* Обновление линейки экскаваторов Liebherr в классах от 20 до 25 тонн

Мюнхен (Германия), 11 апреля 2016 года – В ходе Bauma 2106 группа компаний Liebherr представит новый модельный ряд гусеничных экскаваторов, дизельные двигатели которых соответствуют нормам Stage IIIA / Tier 3 / CHINA III. В рамках выставки экскаваторы будут продемонстрированы на «Площадке БРИКС», расположенной в непосредственной близости от Bauma 2016. На «Площадке БРИКС» также будут организованы тест-драйвы землеройных машин Liebherr, разработанных с учётом специфики эксплуатации строительной техники в России.

В рамках выставки Bauma 2016 состоится презентация нового гусеничного экскаватора Liebherr R 922, который был разработан для выполнения интенсивных землеройных работ. Стандартное рабочее оснащение нового экскаватора охватывает моноблочную стрелу 5,7 м, рукоять 2,9 м, ковш объёмом 1,15 м³ и ходовую часть типа LC шириной 2380 мм. При рабочем весе порядка 22 тонн модель R 922 оснащается дизельным двигателем мощностью 110 кВт / 150 л.с. Конструкция экскаватора Liebherr R 922 выполнена в соответствии с европейскими стандартами качества, надёжности, производительности и экономичности. При этом в ходе проектирования машины учитывался богатый опыт Liebherr в области обслуживания землеройных машин на территории Российской Федерации.

С выходом модели R 922 также будет обновлена линейка гусеничных экскаваторов в классах от 20 до 25 тонн. Наряду с R 922 заказчикам будут предлагаться две другие новые модели: R 920 и R 924. Рабочий вес модели R 920 составляет 21 тонну, а мощность двигателя – 110 кВт / 150 л.с. Модель R 924, в свою очередь, имеет рабочий вес 24 тонны и оснащается двигателем 125 кВт / 150 л.с..

Комфорт и мощность для более эффективной работы

В экскаваторах нового поколения был повышен уровень комфорта машиниста. Например, в модели R 922 стандартной комплектацией предусмотрено удобное сиденье и 7-дюймовый сенсорный дисплей системы управления. Большая площадь остекления кабины предоставляет машинисту панорамный обзор строительной площадки, что повышает безопасность оборудования и персонала.

Наряду с этим оптимизированная гидравлическая система типа Positive-Control обеспечивает достаточную мощность для выполнения одновременных, плавных и энергичных движений рабочего оборудования. Вместе с тем, экскаватор отличают высокие усилия резания, отрыва и копания. В стандартную комплектацию R 922 входит объёмный топливный бак – самый большой в этом классе машин. Опционально предлагаются различные навесные инструменты, позволяющие расширить сферу применения экскаватора.

Надёжные компоненты и удобное обслуживание

Сердцем экскаватора R 922 стал 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins мощностью 110 кВт / 150 л.с. Оснащение двигателя включает топливную аппаратуру типа Common Rail, которая непритязательна к качеству топлива. В частности, она полностью совместима с дизельным топливом с высоким содержанием серы и био-дизелем B20. Это способствует высокой надёжности машины и продолжительному сроку её эксплуатации.

Долговечность и производительность нового гусеничного экскаватора также гарантируют прочная ходовая часть, оптимизированная система зубьев и износостойких элементов ковша типа «Z», а также усиленные ковши, доступные опционально.

В новых экскаваторах Liebherr была реализована более эффективная концепция технического обслуживания, позволяющая снизить эксплуатационные затраты. Так, в модели R 922 все сервисные точки расположены в непосредственной близости друг к другу и легко доступны с уровня земли. Автоматическая система централизованной смазки входит в серийную комплектацию экскаватора, позволяя сэкономить время на ежедневное обслуживание машины.

Подписи к фотографиям

liebherr-r922-crawler-excavator-tier3-01.jpg

Новые гусеничные экскаваторы Liebherr разрабатывались с учётом российской специфики эксплуатации землеройной техники.

liebherr-r922-crawler-excavator-tier3-02.jpg

Линейка гусеничных экскаваторов Liebherr была расширена тремя новыми моделями с рабочим весом от 20 до 24 тонн. В ходе Bauma 2016 состоится презентация «средней» модели – 22-тонного экскаватора R 922.

Контактное лицо

Албан Виллауме / Alban Villaumé

Маркетинг и связи с общественностью

Тел.: +33 389 21-3609

Эл. почта: alban.villaume@liebherr.com

Опубликовано

Liebherr-France SAS

Кольмар, Франция

www.liebherr.com